**Автономный дымовой пожарный извещатель**

Оборудование домовладений (квартир) автономным дымовым пожарным извещателем является одним из наиболее эффективных способов обеспечения безопасности людей.

Автономный дымовой пожарный извещатель предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

АДПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.

При пожаре (задымлении) АДПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

Обслуживание АДПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АДПИ необходимо очищать от пыли.

***Запрещается:***

1. Самостоятельно разбирать АДПИ.

2. Подключать его к источнику питания 220 В.

3. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями.

Будьте бдительны! Берегите свое имущество, свою жизнь, а также жизнь и здоровье своих родных и близких от пожаров.

